|  |
| --- |
| Кассетный стерилизатор Statim 2000S принадлежит к разряду компактных настольных автоклавов. Кассетный стерилизатор Statim 2000S является самым быстрым стерилизатором настольного типа - всего 6 минут при температуре 135С. Продлевает срок службы дорогостоящих и хрупких инструментов, используемых в офтальмологии, стоматологии, гинекологии, эндоскопии. Система подачи пара кассетного стерилизатора Statim 2000S поддерживает постоянную температуру и удаляет воздух, который вызывает окисление в обычных автоклавах. В каждом рабочем цикле кассетного стерилизатора Statim 2000S используется только чистая дистиллированная вода, что позволяет предотвратить образование ржавчины и скопление биологических загрязнений. Кроме того, встроенный насос продувает камеру струей очищенного воздуха, ещё более уменьшая влажность в камере. Кассетный стерилизатор Statim 2000S сам контролирует надежность цикла стерилизации. Микропроцессор прерывает цикл, если не соблюдены надлежащие параметры температуры, давления и времени. |

**Привлекательная форма, компактность, надежность, бережный режим работы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Сверхтонкие стенки контейнера автоклава Statim способствуют быстрому нагреву и охлаждению | Система точного входа/выхода для быстрого и точного закачивания пара и очистки воздуха | Комбинированная схема удаления продувочного воздуха и его очистки |

 **Программа стерилизации кассетного стерилизатора Statim 2000S:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кнопка** | **Название цикла**  | **Температура стерилизации**  | **Время стерилизации( в мин.)**  | **Время цикла( в мин.)\***  |
| **Горячий запуск**  | **Холодный запуск (макс.загрузка)** |
|  | Твердые не обернутые предметы | 134°С | 3:30 | 6:45 | 9:15 |
| Полые не обернутые предметы | 134°С | 18:00 | 22:35 | 26:15 |
|  | Полые обернутые предметы | 134°С | 18:00 | 25:10 | 30:05 |
|  | Резина/Пластик | 121°С | 15:00 | 18:40 | 20:15 |
| Резина/Пластик | 121°С | 30:00 | 33:40 | 35:15 |
|  | Сушка воздухом | Не является циклом стерилизации |

\* Время сушки не включено