**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**на скиаскопические линейки ЛС-02 Россия**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | ЛС-02 |
| Вес с упаковкой, кг. | 0,758 |
| Размер с упаковкой, мм. | 380х53х51 |
| Вес одной линейки, кг. | 0,180 |
| Размер одной линейки без бегунка, мм. | 350х35х8 |
| Размер одной линейки с бегунком, мм. | 350х10х12 |
| Значения задней вершинной рефракции линейки, дптр. | ±1, ±2, ±3, ±4, ±5, ±6, ±7, ±8, ±9 |
| Рефракция линз бегунка, дптр. | ±0,5 и ±10,0 |
| Наименьшая рефракция при совмещении линейки и бегунка, дптр. | ±0,5 |
| Наибольшая рефракция при совмещении линейки и бегунка, дптр. | ±19,0 |
| Пределы измерения рефракции, дптр. | от -19 до +19 |
| Шаг измерения рефракции, дптр. | 0,5 |
| Абсолютная погрешность для линз, дптр. | от ±1,5 до ± 5,5 не более 0,12 |
| Абсолютная погрешность для линз, дптр. | от ±5,5 до ± 9,5 не более 0,30 |
| Абсолютная погрешность для линз, дптр. | от ±9,5 до ± 19,0 не более 0,50 |
| Материал оправы | Металл |
| Материал линз | Стекло |
| Страна производства | Россия |