                                                                 
	№
	Функциональные, количественные и качественные характеристики приобретаемого товара
	Требуемая функция и (или) величина параметра

	
	Автоматический авторефрактокератометр URK-700А
	1 штук

	1.
	ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
	

	
	Непрерывная рефрактометрия и кератометрия (режим R/K)
	Наличие

	
	Рефрактометрия (режим REF), кератометрия (режим KER)
	Наличие

	
	Режим измерения кривизны контактных линз (режим CLBS)
	Наличие

	
	Автоматическое измерение межзрачкового расстояния
	Наличие

	
	Режим для измерения диаметра роговицы (режим SIZE)
	Наличие

	
	Ручной или автоматический режим срабатывания измерения
	Наличие

	
	Измерение на искусственном хрусталике (режим IOL)
	Наличие

	
	Режим ILLUM с подсветкой зрачков или линз используется для пациентов с катарактой, при которой наблюдаются царапины роговицы. Также доступны измерения рефракции.
	Наличие

	2.
	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	

	
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора 
	Наличие (Копия при поставке)

	
	Декларация о соответствии
	Наличие (Копия при поставке)

	
	Свидетельство об утверждении типа средств измерений
	Наличие (Копия при поставке)

	
	Модель, Производитель
	Авторефрактокератометр URK-700A c принадлежностями «ЮНИКОС КО. ЛТД.», Корея.

	
	Руководство по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	
	Паспорт (формуляр)
	Наличие

	
	Срок гарантии, со дня продажи Заказчику.
	Не менее 12 месяцев

	3.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	

	
	РЕФРАКТОМЕТРИЯ
	

	
	Вертексное расстояние (VD)
	0.0, 10.0, 12.0, 13.5, 15.0 мм

	
	Сфера (SPH)
	-25.00 ~ +22.00 дптр (VD 12мм) Шаг: 0.05/0.12/0.25 дптр

	
	Цилиндр (CYL)
	0/00 ~ ±10/00 дптр 
Шаг: 0.05/0.12/0.25 дптр

	
	Оси (АХ)
	1 ~180º Шаг: 1º

	
	Форма цилиндра
	-, +, +/-

	
	Межзрачковое расстояние (PD)
	10 ~ 85

	
	Минимальный диаметр зрачка
	Ø 2.0 мм

	
	КЕРАТОМЕТРИЯ
	

	
	Радиус кривизны
	5.0 ~ 10.2 мм Шаг: 0.01 мм

	
	Рефракция роговицы
	33.00 ~ 67.50 дптр 
Шаг: 0.05/0.12/0.25 дптр

	
	Астигматизм роговицы
	0.00 ~ -15.00 дптр 
Шаг: 0.05/0.12/0.25 дптр

	
	Оси
	1 ~180º Шаг: 1º

	
	ИЗМЕРЕНИЯ ДИАМЕТРА РОГОВИЦЫ
	

	
	Диаметр роговицы
	2.0 ~ 14.00 мм (±0.5 мм).
Шаг: 0.1 мм

	4.
	ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	

	
	Запоминающее устройство
	10 измерений для каждого глаза

	
	Встроенный принтер
	Термопринтер (ширина бумаги 57 мм, D не более 50мм)

	
	Дисплей
	7.0-дюймовый, ЖК-монитор, Цветной

	
	Операционная система 
	Linux

	
	Обновление ПО прибора 
	USB накопитель

	
	Язык
	Поддерживает 10 языков

	
	Перемещение подбородника
	Вверх/вниз - ручное

	
	Интерфейсы выхода
	RS232C, USB, интерфейс, видеовыход.

	
	Режим энергосбережения 
	От 1 до 10 минут 
(Шаг: 1 минута.)

	
	Источник электропитания
	Переменный ток 100V~240V. 50/60 Hz

	
	Потребляемая мощность 
	60-90 ВА

	
	Размеры
	248 мм (ширина) х 476 мм (глубина) х 473 (высота)

	
	Масса
	21 кг.

	6.
	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
	

	
	Авторефрактокератометр URK-700А
	Наличие

	
	Тестовый глаз
	Наличие

	
	Чехол пылезащитный
	Наличие

	
	Кабель сетевой
	Наличие

	
	Предохранители электрические (2 шт.), термобумага для принтера (2 шт.), штифты для крепления салфеток (2 шт.)
	
Наличие



