­­­­**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Рабочее место офтальмолога на 2 прибора 10.090.00 Meccanottica Mazza (ИТАЛИЯ)**

# 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование:** | **Единицы измерения** | **Кол-во** |
| 1. Рабочее место офтальмолога на 2 прибора для оптометрической системы по измерению рефракции оснащенной фороптором, проектором знаков, авторефрактометром, щелевой лампой и креслом пациента, конструктивные особенности которого обеспечат работу комплекса данного оборудования. | Шт. | 1 |
| 1.1 Кресло пациента с высокой спинкой, подлокотниками, подставкой для ног | Шт. | 1 |
| 1.2 Поворотный стол для двух приборов | Шт. | 1 |
| 1.3 Стойка для крепления осветительной лампы | Шт. | 1 |
| 1.4 Подставка для проектора знаков | Шт. | 1 |
| 1.5 Пульт управления с кнопочной панелью | Шт. | 1 |
| 1.6 Держатель под фороптор (отдельная опция) | Шт. | 1 |
| 1.7 Осветительная лампа | Шт. | 1 |

**Характеристики медицинского оборудования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Параметр** | **Соответствие** |
| 1 | **Общие требования**  **Общие требования** | |
|  | Рабочее место офтальмолога на 2 прибора для оптометрической системы с креслом пациента Meccanottica Mazza |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора – наличие.  № РЗН 2016/4972 от 04.09.2020 г. | да |
| 1.2 | Декларация о соответствии | да |
| 1.5 | Срок поставки медицинского оборудования | 60 дней |
| 2 | **Требуемые характеристики медицинского оборудования** | |
| 2.1 | Фиксированная спинка кресла пациента | Наличие |
| 2.2 | Регулировка кресла пациента по высоте | Наличие |
| 2.3 | Регулировка угла наклона спинки | Нет |
| 2.4 | Возможность вращения кресла вокруг своей оси | Наличие |
| 2.5 | Обивка кресла под кожу, моющаяся | Наличие |
| 2.6 | Подставка для ног пациента (откидывающаяся) | Наличие |
| 2.7 | Подлокотники ( откидывающиеся) | Наличие |
| 2.8 | Поворотный стол для двух приборов | Наличие |
| 2.9 | Стойка для крепления осветительной лампы | Наличие |
| 2.10 | Подставка для проектора знаков | Наличие |
| 2.11 | Пульт управления с кнопочной панелью | Наличие |
| 2.12 | Держатель фороптора | Опция |
| 2.13 | Осветительная лампа – верхняя. с настройкой яркости | Светодиод 20 ВА |
| 2.14 | Встроенная проводка для подключения всех приборов системы | Наличие |
| 2.15 | Размеры основные | 1850\*1350 |
| 2.16 | Возможность фиксации столешницы при любом положении | Наличие |
| 2.17 | Поворот кресла | 180º |
| 2.18 | Питание рабочего места осуществляется от сети однофазного переменного тока частоты 50 Гц с напряжением 230 В | Наличие |
| 2.19 | Максимальная потребляемая мощность не более | 700Вт |
| 2.20 | Вес рабочего места в сборе не более | 250кг |