
**ОСВЕТИТЕЛЬ ТАБЛИЦ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ ОТИЗ-40-01 (Аппарат Рота)**

**(исполнение 3)**



Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ-40-01  
 предназначен для равномерного освещения таблиц с тестовыми знаками при подборе средств коррекции зрения в офтальмологических отделениях клиник и больниц, в офтальмологических кабинетах поликлиник, в пунктах подбора очков при магазинах-салонах «Оптика» при подборе очков оптометристами, при массовых обследованиях и профосмотрах.

ОТИЗ-40-01 (исп.3) рекомендован Министерством Здравоохранения РФ к применению в медицинской практике и имеет декларацию о соответствии и регистрационное удостоверение.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Мощность лампы, установленной в осветителе составляет 40Вт.

Освещенность в центре поверхности для крепления таблиц должна быть не менее 700лк. Неравномерность освещенности в пределах тестового знака не должна быть заметна.

Осветитель работает от электрической сети переменного тока частотой 50Гц с номинальным напряжением 220В.

Габаритные размеры корпуса осветителя не более:

- в транспортном положении 690х140х560мм;

- в рабочем положении 665х325х535мм.

Масса не более 6кг.

Электробезопасность осветителя выполнена по классу защиты II, тип Н  
ГОСТ 12.2.025-76 «ССБТ. Изделия медицинской техники. Электробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний».

Климатическое исполнение осветителя УХЛ4.2 по ГОСТ15150-69.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Осветитель таблиц с лампой накаливания (корпус деревянный) 1компл;

заслонка 1шт;

указка 1шт;

таблицы для исследования

остроты зрения и подбора

очков вдаль (бумажные) \*) 1компл;

таблица для исследования остроты зрения вблизи (бумажные)\*) 1шт;

комплект крепежных деталей 1компл;

паспорт 1экз.

\*) Входят в комплект поставки, при наличии заявки потребителя.