ОФТАЛЬМОСКОП РУЧНОЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ
ОРЗ-01
                                                                    
Комплект офтальмологический ручной зеркальный ОРЗ-01 (в дальнейшем комплект) предназначен для исследования глазного дна и объективного определения рефракции глаза методом скиаскопии.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фокусное расстояние вогнутого зеркала, мм ___________________________________________170
Световой диаметр зеркал, не менее, мм_______________________________________________42,5
Диаметр отверстия в диафрагмах офтальмоскопов, мм __________________________________3,0-4,0
Оптическая сила двух луп должна быть 13 дптр и 20 дптр (увеличение 3,25 крат и 5 крат)
Световой диаметр луп, не менее, мм__________________________________________________30
Посадочный диаметр под пробную линзу в оправе офтальмоскопа, мм_____________________38
Габаритные размеры, не более, мм:
		офтальмоскопа__________________________________________________135х55х11
лупы___________________________________________________________66х42х8
комплекта в футляре_____________________________________________180х90х50
Масса, не более, г: офтальмоскопа_____________________________________________25
[bookmark: _GoBack]лупы___________________________________________________________16
комплекта в футляре / без футляра __________________________________130/90
КОМПЛЕКТНОСТЬ
Офтальмоскоп с плоским зеркалом, шт.__________________________________________1
Офтальмоскоп с вогнутым зеркалом, шт._________________________________________1
Лупа 13 дптр, шт._____________________________________________________________1
Лупа 20 дптр, шт._____________________________________________________________1
Диафрагма щелевая 5/40 мм, шт._______________________________________________1
Футляр, шт.__________________________________________________________________1
Паспорт, экз._________________________________________________________________1
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