Фен «Zita Base»

Техническое описание

Фен «Zita Base»   используется для разогрева ацетатных оправ
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Максимальная длина 144 мм

Максимальная ширина 200 мм

Максимальная высота 213 мм

Максимальный вес 1.6 кг

Напряжение питания 230 В ± 10%
Мощность 900 Вт
Частота 50 Гц
Предохранитель T 5A L250V
Условия работы:
Макс высота над уровнем моря: 2000m
Температура: 5 ° C +40 ° C
Максимальная относительная влажность: 80%

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

Не используйте фен, в помещениях, где хранятся или используются огнеопасные материалы.

Очень осторожно нужно относиться к продуктам на ацетоне.

Чтобы уменьшить риск электрошока, убедитесь, что используется розетка с заземлением.

Не загораживайте воздухозаборники, поскольку  может                                       измениться температура нагревающего элемента.

Избегайте прикосновений к поверхности конвейеров горячего воздуха.
Выключайте прибор после каждого использования
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Порядок работы:

1. Установите уровень температуры (желтый ~70С - красный ~130С)

2. Включите прибор с помощью главного выключателя
3. Прибор будет готов к работе через 1,5 минуты.

4. Расположите часть оправы, которую требуется размягчить, в воздуховоде.

5. Обработайте ее в соответствии со своими нуждами.

6. Для размягчения маленьких поверхностей (носоупоров, заушников) используйте концентратор тепла Назначение: Устройство предназначено для разогрева ацетатных оправ, никакое другое использование изготовителем не предусмотрено.
Фен «Zita Plus»

Техническое описание
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Фен «Zita Plus»   используется для разогрева ацетатных оправ
Максимальная длина 144 мм

Максимальная ширина 200 мм

Максимальная высота 213 мм

Максимальный вес 1.95 кг

Напряжение питания 230 В ± 10%
Мощность 900 Вт
Частота 50 Гц
Предохранитель T 5A L250V
Условия работы:
Макс высота над уровнем моря: 2000m
Температура: 5 ° C +40 ° C
Максимальная относительная влажность: 80%

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

Не используйте фен, в помещениях, где хранятся или используются огнеопасные материалы.

Очень осторожно нужно относиться к продуктам на ацетоне.

Чтобы уменьшить риск электрошока, убедитесь, что используется розетка с заземлением.

Не загораживайте воздухозаборники, поскольку  может                                       измениться температура нагревающего элемента.

Избегайте прикосновений к поверхности конвейеров горячего воздуха.
Выключайте прибор после каждого использования
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Порядок работы:

1. Установите уровень температуры (желтый ~ 60/100С - красный ~ 110/150С)

2. Включите прибор с помощью главного выключателя

3. Поверните ручку, чтобы установить желаемую интенсивность.

4. Прибор будет готов к работе через 1,5 минуты.

5. Расположите часть оправы, которую требуется размягчить, в воздуховоде.

6. Обработайте ее в соответствии со своими нуждами.

7. Для размягчения маленьких поверхностей (носоупоров, заушников) используйте концентратор тепла 
Назначение: Устройство предназначено для разогрева ацетатных оправ, никакое другое использование изготовителем не предусмотрено.
	Модель
	Zita Plus

	Торговая марка
	GFC

	Производство
	Италия

	Объем упаковки, м³
	0.015

	Вес, кг
	1.6

	Вес с упаковкой, кг
	3

	Размер, см
	20x14x21

	Размер упаковки, см
	28x22x24

	Потребляемая мощность, Вт
	900


