4. Правила пользования.

С линзой можно работать как в освещенном, так и в затемненном помещении. Освещение глазного дна осуществляется щелевой лампой, офтальмоскопом или стационарным источником света.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Линза L20D 
соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.
Гарантия на изделие 12 месяцев со дня продажи.
Инспектор качества ___________________
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ЛИНЗА 20 ДИОПТРИЙ
(Из комплекта КЛО-1)
Паспорт
Производитель: ООО "Поиск ТР"

РУ ФСР 2009/05686 от 06.08.2018 на:

 (Комплект линз офтальмологических - КЛО-1)

Сертификат соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.49799 от 25.03.2024
Поверке не подлежит в соответствии 
с письмом Росздравнадзора 29.03.2007 г. N 01И-231/07
г. Москва                2026
1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Линза 20 дптр. обеспечивает изображение сетчатки очень высокого разрешения с использованием бинокулярного непрямого офтальмоскопа во время клинической практики.
2.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Комплект КЛО-1 состоит из четырех самостоятельных линз L15D , L20D, линзы Гольдмана и гониоскопа Ван-Бойнингена.
Одну из них (L20D) Вы держите в руках.

Технические характеристики линзы L20D. 
	 
	

	Размеры, мм х мм
	61х17.5

	Увеличение
	3.3 х

	Поле зрения, °
	47

	Материал линзы
	Оптическое стекло K-8

	Световой диаметр, мм
	50+0,3

	Фокусное расстояние, мм
	50,08+0,3

	Масса, г
	78


3. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
3.1.При работе с линзой необходимо держать ее за оправу, не касаясь 

оптических поверхностей.

 3.2. Линзу следует оберегать  от ударов и механических 

повреждений, а оптические поверхности линзы - от царапин и загрязнений. 

 3.3.Во время перерывов в работе линза должна находиться  в футляре. 

 3.4.Пыль с поверхности линзы следует смахивать беличьей или колонковой обезжиренной  кисточкой.

 3.5.Оптические поверхности допускается чистить спирто-эфирной смесью (85% спирта и 15%  эфира) согласно ОСТ -3-64.19-88.

