**ТЗ кератограф (кератотопограф) Oculus 5M**

|  |  |
| --- | --- |
| Диапазон измерения     | от 3 до 38 мм |
| от 9 до 99 D |
| Точность кератометрии, дптр. | ± 0,1 |
| Воспроизводимость кератометрии, дптр. | ± 0,1 |
| Количество колец     | 22 |
| Рабочее расстояние, мм. | 78-100 |
| Количество анализируемых базовых точек | 22000 |
| Камера | Цветная цифровая |
| Источник освещения |
| Кольца Пласидо | Белые диоды |
| Кольца Пласидо, нм. | Инфракрасные диоды 880 |
| Захват изображения, нм. | Синие диоды 465 |
| Мейбография, нм. | Инфракрасные диоды 840 |
| Динамика слезной пленки | Белые диоды |
| Пупиллометрия, нм. | Инфракрасные диоды 880 |
| Размеры Ш х Г х В, мм | 275 х 320-400 х 480-510 |
| Вес оборудования, кг. | 3,2 |
| Вес оборудования с X-Y планками, кг. | 6,1 |
| Интерфейс | USB |
| Источник питания, В | 24 |