**ТЗ на периметр ПНР-03**

|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр дуги, мм. | 600 |
| Расстояние "глаз - точка фиксации", мм. | 300 |
| Пределы измерения поля зрения в обе стороны от середины дуги | 0-80° |
| Поворот дуги вокруг горизонтальной оси | не менее 360° |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении угла под дуге периметра | не более ±3° |
| Цена деления шкалы дуги | 10° |
| Цена деления шкалы диска | 10° |
| Габаритные размеры, мм. | 200х400х600 |
| Масса периметра, кг. | не более 2 |