|  |  |
| --- | --- |
| **Кресло пациента** | |
| Поворот кресла, градусов | 0-180 |
| Подлокотники | Наличие |
| Подставка под ноги | Наличие |
| Подголовник и подушка | Наличие |
| Откидывающая назад спинка | Наличие |
| Управление подъемом кресла вверх-вниз | Педали |
| Автоматическое перемещение кресла пациента вверх-вниз в диапазоне, мм. | 160 |
| Минимальная высота кресла от пола, мм. | 550 |
| Максимальная высота кресла от пола, мм. | 710 |
| Максимальный вес пациента, кг. | 200 |
| **Основные элементы** | |
| Стол слайдер для двух приборов поворотный | Наличие |
| Рекомендуемая нагрузка на стол не более, кг. | 30 |
| Количество приборов, устанавливаемых на стол | 2 |
| Пульт включения-выключения установленных приборов | Наличие |
| Столик для набора линз | Наличие |
| Подставка для ретиноскопа и офтальмоскопа | Наличие |
| Кронштейн для фороптора | Наличие |
| Кронштейн для налобного непрямого бинокулярного офтальмоскопа | Наличие |
| Подставка для проекционного проектора знаков | Наличие |
| Стул для врача, вращающийся с регулировкой высоты | Наличие |
| Лампа для освещения рабочей зоны | Наличие |
| Тип источника света | LED |
| **Общие характеристики** | |
| Высота рабочего места, мм. | 2100 |
| Ширина рабочего места, мм. | 1280 |
| Глубина при опущенной назад спинке кресла, мм. | 2420 |
| Размер основной столешницы, мм. | 790 х 400 х 25 |
| Высота от пола до основной столешницы, мм. | 850 |
| Вес нетто, кг. | 220 |
| Выходное напряжение на розетках, В | 3, 4, 6, 12, 220 |
| Основной цвет | Белый |
| Второй цвет | На выбор |