|  |  |
| --- | --- |
| Размеры прибора, см. | 48,5x41,5x15 |
| Размер контейнера (внешний), включая ручки, см. | 41x19,5x4 |
| Размер контейнера (внутренний), см. | 28x18x4 |
| Объём камеры стерилизатора, л. | 1,8 |
| Объём резервуара, л. | 4,0 (дистиллированная вода) |
| Рабочая температура, °С | 121-134 |
| Величина допустимого давления, бар | 3 |
| Управление: | Микропроцессор |
| Вес, кг. | 21 |