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	№
	Параметр
	Значение

	1
	Напряжение сети питания, В
	220 ± 10% (50 Гц)

	2
	Потребляемая мощность, не более, ВА
	35

	3
	Масса аппарата, не более, кг
	8

	4
	Блок управления, не более, мм
	500 х 450 х 200

	5
	Волоконно-оптический кабель, не менее, мм
	15 х 1000

	6
	Офтальмологическая насадка "Спекл", не менее, мм
	50 х 160

	7
	Блок питания, не более, мм
	200 х 50 х 40

	8
	Длина волны лазерного излучения, нм
	632,8

	9
	Режим работы
	непрерывный /       импульсный

	10
	Средняя мощность лазерного излучения при непрерывном излучении, не менее, мВт
	4

	11
	Средняя мощность лазерного излучения при импульсном излучении, не менее, мВт
	2

	12
	Частота следования импульсов, Гц
	0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7

	13
	Длительность процедуры, мин
	1 - 10

	18
	Гарантийный срок, мес.
	12


