ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Бесконтактные линзы для непрямой офтальмоскопии 
с щелевой лампой из комплекта КЛА-01 (232650)


	Параметры
	L60D
	L78D
	L90D

	Габаритные размеры, мм
	Ø30.5 х 17,5
	Ø30.5 х 17,5
	Ø30.5 х 17,5

	Увеличение
	1.04 х
	0.85 х
	0.74 х

	Материал линзы
	Оптическое стекло K-8
	Оптическое стекло TF-7
	Оптическое стекло TF-4

	Поле зрения, °
	80
	96
	102

	Световой диаметр, мм
	25±0,3
	25+0,3
	25+0,3

	Фокусное расстояние, мм
	15,7±0,3
	12,81±0,3
	11,1±0,3

	Масса, г
	14-0,5
	22-0.5
	[bookmark: _GoBack]22-0.5

	Диапазон температур
	от +10°С до +35°С

	Относительная влажность
	не более 80% при 25°С

	Срок службы
	не менее 10 лет




	
	



