|  |  |
| --- | --- |
| Тип тренажера | персональный настольный |
| Режим работы | автоматический, электронная система управления |
| Характеристика светодиодов, нм | красный 628±10; зеленый 525±10; синий 470±10 |
| Количество линз, пар | 20 |
| Высота окуляров относительно основания, мм. | нижнее не более 350, верхнее не менее 460 |
| Высота подбородка относительно окуляров, мм. | верхнее не выше 90, нижнее не ниже 130 |
| Расстояние между окулярами, мм. | 52-82 |
| Курс тренировок, сеансов | 10-15 |
| Количество курсов, год | 2-4 |
| Время сеанса, мин. | 10-17 |
| Пропускная способность, час | 3-4 человека |
| Лечение в режиме дальнего зрения | расстояние 3-5 метров до плакатов, таблиц |
| Время непрерывной работы | 16 часов |
| Габаритные размеры, см. | 65 х 43 х 31 |
| Масса, кг. | 11 |
| Напряжение питания, В | 220± 10 % |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, ВА | не более 60 |
| Габаритные размеры, мм. | 650 х 430 х 310 |
| Вес, кг. | 12 |